**Názov predmetu zákazky: Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku**

**Technická špecifikácia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Obytné auto** | | | | | |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota**  **(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky**  **(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku. | Obytné auto | počet | ks | 1 |  |
| Typ | - | Obytné auto |  |
| Dĺžka | cm | Min. 580 |  |
| Vnútorná výška | cm | Min. 190 |  |
| Celková hmotnosť | t | Max. 3,5 |  |
| Prevádzková hmotnosť vrátane doplnkovej výbavy | t | Max. 3,0 |  |
| Výkon motora | kW | Min. 100 |  |
| Počet plnohodnotných miest na spanie | - | Min. 4 |  |
| Počet miest na sedenie | - | Min. 4 |  |
| Rezervné koleso | - | áno |  |
| Univerzálne pneumatiky | - | leto + zima |  |
| Strešné okná | - | Min. 1 ks |  |
| bočné okná | - | Min. 2 ks |  |
| Možnosť zatemnenia všetkých okien | - | áno |  |
| Sieťky proti hmyzu na okná aj dvere do obytného priestoru | - | áno |  |
| Elektrické vysúvacie schodíky | - | áno |  |
| Markíza | m | Min. 3,75 x 2,5 |  |
| Ťažné zariadenie | kg | Min. 3 000 |  |
| Možnosť prepravy bicyklov (nosiče) | - | Min. 4 ks bicyklov |  |
| Príprava na strešný box | - | lyžiny + rebrík, preprava lyží, |  |
| Vnútorné vybavenie | - | Min.: Sprcha, WC, sporák 2 platničkový, dres, chladnička, min. 70 l, odkladacie skrinky |  |
| Jedálenský stolík | - | áno |  |
| Bojler | - | áno |  |
| nezávislé kúrenie | - | áno |  |
| Nádrž na čistú vodu | l | Min. 100 |  |
| Nádrž na odpadovú vodu | l | Min. 90 |  |
| Batéria obytného priestoru | - | Trakčná, min. 150 Ah |  |
| Strešný solárny systém | - | Min. 200wp |  |
| Rádio | - | áno |  |
| Elektrické ovládanie okien | - | áno |  |
| Vybavenie | - | Parkovacia kamera, min. Android auto alebo Apple CarPlay, resp. ekvivalentné, Bluetooth handsfree |  |
| Možnosť pripojenia na vonkajší zdroj | - | 230 V |  |
| 230 zásuvky | - | Min. 2 ks |  |
| Klimatizácia kabíny šoféra | - | áno |  |
| airbagy šoféra a spolujazdca | - | áno |  |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo šoféra | - | áno |  |
| Tempomat | - | áno |  |
| ESP | - | áno |  |
| ABS | - | áno |  |
| systémy na podporu jazdy | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Obstarávateľ prevezme predmet obstarávania v oficiálnej predajni úspešného uchádzača a z tohto dôvodu uchádzač doplní konkrétne miesto | | | | áno |  |
| Záručná lehota min. 12 mesiacov | | | | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | | áno |  |

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ................................

...................................

podpis oprávnenej osoby uchádzača